**CGW**

**NÁVOD K POUŽITÍ**

**Překlad originálního návodu**



|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Temp\FineReader11.00\media\image4.jpeg | **Prohlášení o shodě** |

Níže podepsaný výrobce:

**SAINT - GOBAIN ABRASIVES S.A.**

**190, BD J.F. KENNEDY**

**L- 4930 BASCHARAGE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prohlašuje, že tento produkt: |  |  |
| Stavební pily: | ***CGW 230V*** | kód: | ***70184629851*** |
|  | ***CGW 115V*** |  | ***70184630481*** |

splňuje požadavky těchto směrnic:

* ***„STROJNÍ ZAŘÍZENÍ" 2006/42/ES***
* „***NÍZKÉ NAPĚTÍ“ 2006/95/ES***
* „***ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA“ 2004/108/ES***
* ***„HLUK“ 2000/14/ES***

a evropská norma:

* ***EN 12418 - Řezací stroje na zdivo a kámen - Bezpečnost***

Platí pro stroje od výrobního čísla:

1404000000

Úložiště technických dokumentů:

Saint-Gobain Abrasives 190, Bd. J. F. Kennedy 4930 BASCHARAGE, LUCEMBURSKO

Toto prohlášení o shodě pozbývá platnosti, pokud bude tento výrobek bez souhlasu změněn nebo upraven.

Bascharage, Lucembursko, 01.04.2014.

Olivier Plenert, jednatel.

**CGW**

**NÁVOD K OBSLUZE A SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ**

[1 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4](#_Toc5698503)

[*1.1* *Symboly* 4](#_Toc5698504)

[*1.2* *Výrobní štítek stroje* 5](#_Toc5698505)

[*1.3* *Bezpečnostní pokyny pro jednotlivé provozní fáze* 5](#_Toc5698506)

[2 POPIS STROJE 7](#_Toc5698507)

[*2.1* *Stručný popis* 7](#_Toc5698508)

[*2.2* *Účel použití* 7](#_Toc5698509)

[*2.3* *Provedení* 7](#_Toc5698510)

[*2.4* *Technické údaje* 9](#_Toc5698511)

[*2.5* *Prohlášení o vibracích* 10](#_Toc5698512)

[*2.6* *Prohlášení o emisích hluku* 11](#_Toc5698513)

[3 MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU 12](#_Toc5698514)

[*3.1* *Montáž nástroje* 12](#_Toc5698515)

[*3.2* *Montáž nožek a přepravního vozíku* 12](#_Toc5698516)

[*3.3* *Elektrická připojení* 12](#_Toc5698517)

[*3.4* *Spuštění stroje* 12](#_Toc5698518)

[*3.5* *Systém chlazení vodou* 12](#_Toc5698519)

[4 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ 13](#_Toc5698520)

[*4.1* *Zajištění pro přepravu* 13](#_Toc5698521)

[*4.2* *Postup přepravy* 13](#_Toc5698522)

[*4.3* *Delší doba nečinnosti* 13](#_Toc5698523)

[5 OBSLUHA STROJE 14](#_Toc5698524)

[*5.1* *Místo provádění práce* 14](#_Toc5698525)

[*5.2* *Postup řezání* 14](#_Toc5698526)

[6 ÚDRŽBA A SERVIS 16](#_Toc5698527)

[7 ZÁVADY: PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ 17](#_Toc5698528)

[*7.1* *Postupy pro vyhledávání závad* 17](#_Toc5698529)

[*7.2* *Průvodce odstraňováním problémů* 17](#_Toc5698530)

[*7.3* *Schéma zapojení* 18](#_Toc5698531)

[*7.4* *Zákaznický servis* 20](#_Toc5698532)

# ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Produkt CGW je určen výhradně pro řezání stavebních výrobků na místě výstavby.

Použití výrobku jiným způsobem než podle pokynů výrobce bude považováno za porušení předpisů. Výrobce neručí za škody, ke kterým tímto dojde. Veškeré riziko nese výhradně uživatel. Dodržování návodu k použití a plnění kontrolních a servisních požadavků bude také považováno za součást použití v souladu s předpisy.

## *Symboly*

Důležitá upozornění a rady jsou uvedeny na stroji s pomocí symbolů. Na stroji se používají následující symboly:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| image5 |  | image6 |
| Přečtěte si návod pro obsluhu |  | Používejte ochranu sluchu |
|  |  |  |
| image7 |  | image8 |
| Používejte ochranu rukou |  | Používejte ochranu zraku |
|  |  |  |
| C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Temp\FineReader11.00\media\image2.png |  | image3 |
| Směr otáčení kotouče |  | Nebezpečí: nebezpečí pořezání |

## *Výrobní štítek stroje*

Na tomto štítku umístěném na stroji naleznete tyto důležité údaje:



|  |  |
| --- | --- |
| Machine Model | Model stroje |
| Machine Code | Kód stroje |
| Weight | Hmotnost |
| Year of production | Rok výroby |
| Maximum blade diameter | Maximální průměr kotouče |
| Bore diameter | Průměr otvoru |
| Machine type | Typ stroje |
| Serial number | Výrobní číslo |
| Power | Napájení |
| Safety standard | Bezpečnostní norma |
| Blade speed | Otáčky kotouče |

## *Bezpečnostní pokyny pro jednotlivé provozní fáze*

**Před zahájením práce**

* Před zahájením práce se seznamte s pracovním prostředím v místě použití. Pracovní prostředí zahrnuje: překážky v prostorách provádění práce a manipulace, pevnost podlahy, nezbytnou ochranu na místě s ohledem na veřejné komunikace a dostupnost pomoci v případě nehody.
* Pravidelně kontrolujte správné upevnění kotouče.
* Poškozené nebo silně opotřebované kotouče okamžitě vyměňte, protože při otáčení představují riziko pro obsluhu.
* Na stroji používejte pouze diamantové kotouče NORTON! Při použití jiných nástrojů může dojít k poškození stroje!
* Je třeba používat ochranné brýle BS2092 v souladu se stanovenými postupy č. 8 nařízení o ochraně očí 1974, nařízení 2(2) část 1.
* Z bezpečnostních důvodů nikdy nenechávejte nezajištěný nebo odemčený stroj bez dozoru.

**Když je motor v chodu**

* Nepojíždějte se strojem, když kotouč běží naprázdno.
* Řezání provádějte pouze s krytem kotouče na místě.
* Při řezání přivádějte včas a nepřetržitě chladicí vodu!

**Stroje na benzínový pohon:**

* Vždy používejte doporučené palivo.
* V uzavřených prostorách musí být výfukové plyny odvětrány a pracoviště řádně provzdušňováno.
* Benzínové a naftové stroje, které svým charakterem emitují toxické výfukové plyny, nesmějí být používány na místech, která jsou zakázána zdravotním stavem apod. Zákon 1974 nebo podobné jsou zakázány inspektory továrny nebo bezpečnostními úředníky.
* Palivo je hořlavé. Před naplněním nádrže vypněte motor, uhaste všechny otevřené plameny a nekuřte. Dbejte na to, aby se žádný benzín nerozlil na žádnou část motoru. Rozlité palivo vždy setřete.

# POPIS STROJE

Veškeré úpravy, které by mohly vést ke změně původních vlastností stroje, smí provádět pouze společnost Saint-Gobain Abrasives, která potvrdí, že stroj je stále v souladu s bezpečnostními předpisy.

## *Stručný popis*

Stavební pila CGW je navržena pro vysokou trvanlivost a vysoký výkon při mokrém i suchém řezání různých druhů zdiva a žáruvzdorných a přírodních kamenných materiálů.

Stejně jako u všech ostatních výrobků NORTON, obsluha okamžitě musí ocenit to, jaká pozornost je věnována detailu a kvalitě materiálů používaných ve stavebnictví. Stroj a jeho součásti jsou sestaveny podle vysokých standardů, které zaručují dlouhou životnost a minimální údržbu.

## *Účel použití*

Stroj je určen pro mokré i suché řezání velkého množství stavebních a žáruvzdorných materiálů nebo obkladů a dlaždic. Není určen pro řezání dřeva nebo kovů.

## *Provedení*

**Rám a nožky (1)**

Rám je vyroben z vyztužené svařované ocelové konstrukce, která zajišťuje jeho dokonalou tuhost. 4 demontovatelné nožky zapadají do pouzder, které jsou přivařeny na bocích rámu a jsou zajištěny křídlovými šrouby.

**Řezná hlavice (2)**

Svařovaná ocelová konzola s pružinou. Upevňovací body motoru a čep jsou zhotoveny pro dokonalé uchycení. Zajišťovací systém umožňuje řezání bez dalšího příslušenství.

**Kryt kotouče (3)**

Svařovaná ocelová konstrukce pro průměr kotouče 350 mm, která zajišťuje maximální ochranu obsluhy a zároveň dobrou viditelnost obrobku.

V krytu kotouče je zabudován vnější kovový kryt, který lze odstranit pro snadný přístup k hřídeli pro provádění kontroly a výměny kotouče, když je motor vypnutý, a zároveň za provozu chrání celý kotouč.

**Hřídel kotouče (4)**

Vnitřní manžeta se přitlačí na hřídel motoru a vnější příruba se utáhne šestihrannou maticí (závit proti směru kotouče!).

**Přepravní vozík (5)**

Ocelová svařovaná konstrukce s protiskluzovým povrchem.

Tento patentovaný vodicí systém stroje umožňuje provádět přesné řezy pomocí čtyř válečkových řemenic nastavených ve sklonu pro kompenzaci opotřebení.

Nylonové řemenice a ložiska zajišťují snadnou obsluhu. Vodítko s nastavitelným úhlem a velká plocha přepravního vozíku umožňují přesné umístění materiálu.

**Systém chlazení vodou (6)**

Systém chlazení obsahuje:

* Výkonné ponorné elektrické vodní čerpadlo
* Plastová sací trubice přivádějící vodu ze zásobníku vody do řezací hlavice.
* Velkoobjemový zásobník vody (pozinkovaný zásobník) dodávaný s vypouštěcím uzávěrem.
* Vodní kohout instalovaný na krytu kotouče a umožňující regulovaný průtok vody.
* Dvě vodní hubice umístěné na krytu kotouče zajišťují dostatečný průtok vody na obou stranách kotouče.
* Vodní clona upevněná na osu hlavice omezuje rozprašování vody a minimalizuje ztráty vody.
* Spínač čerpadla je umístěn na pravé straně hlavního vypínače.

**Elektromotor (7)**

Motor Leroy-Somer. Elektromotor má ochranu proti přetížení. K vypnutí při tepelném přetížení může dojít ze dvou důvodů: vypnutí při nízkém zatížení, pokud je nesprávné připojení, a vypnutí při vysokém zatížení, pokud dojde k přetížení motoru.

Hlavní vypínač slouží také pro nouzové vypnutí. Spínač čerpadla je umístěn na pravé straně hlavního vypínače. Spínač nízkého napětí (NVR) zabraňuje opětovnému spuštění motoru například po výpadku proudu.

## *Technické údaje*

|  |  |
| --- | --- |
| Elektrický motor | 2,2 kW 230V s tepelnou ochranou proti přetížení |
| 1,5 kW 115V s tepelnou ochranou proti přetížení |
| Ochrana elektrického motoru | IP54 |
| Max. průměr kotouče | 350 mm |
| Otvor | 25,4 mm |
| Rychlost otáčení kotouče | 2800 min-1 |
| Průměr příruby | 90 mm |
| Hloubka řezu mm | 110 mm (bez obrácení materiálu) |
| Hladina akustického tlaku | 80 dB (A) (ISO EN 11201) |
| Hladina akustické energie | 92 dB (A) (ISO EN 3744) |
|  |  |
| Max. délka řezu mm | 500 mm |
| Rozměry stolu (DxŠ) | 440x340 mm |
| Rozměry stroje bez nožek (DxŠxV) | 980x600x550 mm |
| Rozměry stroje s nožkama (DxŠxV) | 980x600x1250 mm |
| Hmotnost |  |
| Stroj | 66 kg |
| Připraven k použití (s vodou) | 100 kg |

## *Prohlášení o vibracích*

Deklarovaná hodnota vibrací podle **EN 12096.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stroj****Model / kód** | **Naměřená hodnota vibrací v m/s2** | **Nejistota****K m/s2** | **Použitý nástroj****Model / kód** |
|  |  |  |  |
| **CGW 230V** |  |  |  |
| 70184629851 |  |  |  |
|  | <2,5 | 0,5 | Clipper ALFA |
| **CGW 115V** |  |  |  |
| 70184630481 |  |  |  |
|  |  |  |  |

* Hodnota vibrací je nižší a nepřesahuje 2,5 m/s.
* Hodnoty stanovené postupem popsaným v normě **EN 12418**.
* Měření se provádějí na nových strojích. Skutečné hodnoty se mohou lišit v závislosti na místních podmínkách, a to podle:
	+ zpracovávaných materiálů
	+ opotřebení stroje
	+ prováděné údržby
	+ vhodného použitého nástroje
	+ stavu nástroje
	+ kvalifikace obsluhy
	+ atd.
* Doba vystavení vibracím závisí na provádění práce (podle vhodnosti stroje / nástroje / opracovaného materiálu / obsluhy)

Při vyhodnocování rizik v důsledku vibrací působících na ruce a paže je třeba vzít v úvahu efektivní využití při jmenovitém výkonu stroje během celého pracovního dne; často se ukáže, že efektivní doba využití představuje přibližně 50% celkové délky práce. Je samozřejmě třeba zohlednit přestávky, přívod vody, přípravu práce, čas potřebný pro přesun stroje, instalaci kotouče...

## *Prohlášení o emisích hluku*

Deklarovaná hodnota emisí hluku podle **EN ISO 11201** a **NF EN ISO 3744**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stroj****Model / kód** | **Hladina akustického tlaku****LPeq****EN ISO 11201** | **Nejistota K**(**Hladina akustického tlaku****LPeq****EN ISO 11201)** | **Hladina akustického výkonu****LWeq****NF EN ISO 3744** | **Nejistota K****(Hladina akustického výkonu****LWeq****NF EN ISO 3744)** |
| **CGW 230V** |  |  |  |  |
| 70184629851 |  |  |  |  |
|  | 80 dB(A) | 2,5 dB(A) | 92 dB(A) | 4 dB(A) |
| **CGW 115V** |  |  |  |  |
| 70184630481 |  |  |  |  |

* Hodnoty stanovené postupem popsaným v normě **EN 12418**.
* Měření se provádějí na nových strojích. Skutečné hodnoty se mohou lišit v závislosti na místních podmínkách, a to podle:
	+ opotřebení stroje
	+ prováděné údržby
	+ vhodného použitého nástroje
	+ stavu nástroje
	+ kvalifikace obsluhy
	+ atd.

Naměřené hodnoty platí pro obsluhu při normálním použití, jak je to popsáno pro manuální polohu.

# MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU

Stroj se dodává plně vybavený (ovšem bez diamantového kotouče). Je připraven k provezu po instalaci diamantového kotouče, nožiček a dopravního vozíku a po připojení k příslušnému zdroji napájení.

## *Montáž nástroje*

U stroje CGW se mohou používat pouze kotouče NORTON s maximálním průměrem 350 mm.

Všechny použité nástroje musí být zvoleny s ohledem na jejich maximální povolenou řeznou rychlost pro maximální povolené otáčky stroje.

Před montáží nového kotouče do stroje vypněte stroj a odpojte jej od hlavního zdroje elektrické energie.

Chcete-li instalovat nový kotouč, postupujte takto:

* Uvolněte tři křídlové matice na vnějším krytu kotouče a sejměte vnější kryt.
* Povolte šestihrannou matici na hřídeli kotouče (pozor: levý závit), která drží demontovatelnou vnější přírubu.
* Odstraňte vnější přírubu.
* Očistěte příruby a hřídel kotouče a zkontrolujte, zda nejsou opotřebené.
* Namontujte kotouč na hřídel tak, aby byl směr otáčení správný. Při špatném směru otáčení se kotouč rychle otupí.
* Vyměňte vnější přírubu kotouče.
* Utáhněte šestihrannou matici klíčem dodaným pro tento účel.
* Umístěte spět demontovatelný kryt kotouče a utáhněte tři křídlové matice.

Otvor kotouče musí přesně odpovídat průměru hřídele kotouče. Prasklý nebo poškozený otvor představuje nebezpečí pro obsluhu a samotný stroj.

## *Montáž nožek a přepravního vozíku*

Nožky a přepravní vozík se nacházejí u vodního zásobníku. Umístěte čtyři nožky do čtyř otvorů v rozích rámu. Utáhněte čtyři křídlové šrouby.

Umístěte přepravní vozík na vodicí kolejnice tak, aby doraz materiálu směřoval k obsluze.

## *Elektrická připojení*

Zkontrolujte, že

* Napájecí napětí/fáze odpovídají údajům uvedeným na štítku motoru.
* Napájení musí být uzemněno v souladu s bezpečnostními předpisy.
* Připojovací kabely musí mít průměr minimálně 2,5 mm2 na fázi.

## *Spuštění stroje*

Otevřete kryt vypínače a stisknutím zeleného tlačítka spusťte stroj. Stroj zastavíte stisknutím červeného tlačítka nebo přímo krytu spínače.

## *Systém chlazení vodou*

Naplňte vodní zásobník čistou vodou přibližně 2 cm od horního okraje (dno čerpadla musí být zcela ponořeno ve vodě). Pro spuštění čerpadla použijte spínač čerpadla na straně hlavního vypínače.

Otevřete vodní kohout na krytu kotouče (páčka na vodním kohoutu by měla být ve směru průtoku vody). Zajistěte, aby voda v okruhu volně tekla a byla přiváděna v dostatečném množství na obě strany kotouče, protože nedostatečný přívod vody může způsobit předčasné opotřebení diamantového kotouče.

Vodní čerpadlo nesmí nikdy běžet na sucho. Zajistěte, aby byl v zásobníku vždy dostatek vody a v případě potřeby ji doplňte.

V případě mrazu vypusťte vodu z chladicího systému.

# PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

## *Zajištění pro přepravu*

Před přepravou stroje vždy odstraňte kotouč a vyprázdněte vodní zásobník. Demontujte také přepravní vozík, protože může být při přemísťování stroje nebezpečný.

## *Postup přepravy*

K přemístění stroje jsou zapotřebí dvě osoby. Stroj může být přemísťován s nožkami nebo bez nich. Při přepravě stroje na nákladním vozidle vždy nožky odstraňte. Stroj není vybaven zdvihacími háky.

## *Delší doba nečinnosti*

Pokud stroj nebudete delší dobu používat, proveďte následující opatření:

* Celý stroj důkladně očistěte
* Vypusťte systém chladicí vody
* Vyjměte vodní čerpadlo důkladně je vyčistěte.

Místo skladování musí být čisté, suché a se stabilní teplotou.

# OBSLUHA STROJE

## *Místo provádění práce*

* + 1. Umístění stroje
* Odstraňte z pracoviště vše, co by mohlo překážet v pracovnímu postupu!
* Zkontrolujte, zda je pracoviště dostatečně osvětlené!
* Dodržujte podmínky výrobce pro připojení ke zdroji napájení!
* Elektrické kabely umístěte tak, aby bylo vyloučeno poškození přístroje!
* Zajistěte, abyste měli neustále dostatečný výhled na pracovní plochu, abyste mohli kdykoliv během pracovního procesu zasáhnout!
* Udržujte ostatní pracovníky mimo pracoviště, abyste mohli bezpečně pracovat.
	+ 1. Prostor potřebný pro provoz a údržbu

Pro použití a údržbu stroje CGW ponechte prostor 2 m před strojem a 1,5 m kolem něj.

## *Postup řezání*

Chcete-li stroj používat správně, musíte jej držet jednou rukou za rukojeť řezné hlavice a druhou rukou za přepravní vozík. Udržujte ruce v dostatečné vzdálenosti od pohybujícího se kotouče. Otevřete kryt vypínače a stisknutím zeleného tlačítka spusťte stroj. Pro zastavení použijte červené tlačítko nebo zatlačte přímo na přední kryt spínače.

* + 1. Pevné řezání

V případě pevného řezání je řezná hlavice zajištěna v pevné poloze a materiál se do ní zasouvá podle obrázku.

* Spusťte řeznou hlavici pomocí rukojeti na krytu kotouče na požadovanou hloubku řezu (při „prořezávání“ spusťte řeznou hlavici tak, až obvod kotouče pronikne max. 3 mm pod povrch přepravního vozíku)
* Upevněte polohu utažením upínacího zařízení
* Umístěte materiál na přepravní vozík
* Přepravní vozík pomalu a bez nadměrného tlaku posunujte směrem k rotujícímu kotouči a provádějte řezání materiálu, jak je to znázorněno na obrázku.

POZNÁMKA: Když je to doporučeno, není bezpodmínečně nutné při řezání zajistit řeznou hlavu v dané hloubce. Požadovanou hloubku řezání lze udržet pevným přidržením rukojeti nastavení hloubky na krytu kotouče. Pokud řezání v plné hloubce vyžaduje nadměrný tlak (např. u materiálu s vysokou hustotou), proveďte 2 nebo 3 mělké řezy.

* + 1. Vícekrokové řezání

Řezání v několika krocích spočívá v pohybu přepravního vozíku s materiálem, který má být řezán, tam a zpět pod rotujícím kotoučem,

* Umístěte materiál, který má být řezán, na přepravní vozík pevně k vodítku a dorazu, přičemž udržujte ruce v dostatečné vzdálenosti od kotouče.
* Přesuňte přepravní vozík dopředu ke kotouči a stáhněte řeznou hlavici směrem dolů, až se kotouč nastaví na místo, kde se bude sotva dotýkat povrchu materiálu.
* Poté přejíždějte materiálem rychlými tahy po celé délce, přičemž směrem dopředu se bude provádět mělký řez (hluboký přibližně 3 mm, jak je to zachyceno na obrázku). Při zpětném tahu zvedněte kotouč jen tak, aby přejel přes linii řezu.
* Každý rychlý tah dozadu a dopředu dokončete protažením materiálu za střed kotouče, než zahájíte zpětný pohybu přepravního vozíku.

POZNÁMKA: čím je materiál tvrdší, tím rychlejší by měly být tahy vpřed a vzad.

Postupné řezání zmenšuje plochu obvodu kotouče, která je v kontaktu s materiálem, čímž se udržuje kotouč chladnější, volně se otáčí a řeže s maximální účinnosti.

* + 1. Obecné rady pro řezání
* Strojem lze řezat materiál o hmotnosti do 15 kg a s rozměry do 500 x 500 x 110 mm.
* Před zahájením práce se ujistěte, že jsou nástroje pevně usazeny!
* Zvolte správné nástroje podle doporučení výrobce v závislosti na materiálu, který má být řezán, pracovního postupu (suchý nebo mokrý řez) a požadovaného výkonu.
* Při řezání přivádějte včas a nepřetržitě chladicí vodu! Zkontrolujte, zda je ve vodním zásobníku dostatek vody.
* Při suchém řezání zajistěte dostatečné odsávání prachu a používejte ochrannou masku!
* Když je řezání dokončeno, zavřete vodní kohout, abyste mohli vyjmout řezané kusy z přepravního vozíku.
* V případě, že dojde k vypnutí tepelné ochrany, počkejte, až motor znovu vychladne, než stroj znovu uvedete do provozu.

# ÚDRŽBA A SERVIS

Pro zajištění dlouhodobě vysoké kvality řezání strojem CGW dodržujte níže uvedený plán údržby:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na začátku dne | Během výměny nástroje | Na konci dne nebo častěji v případě potřeby | Každý týden | Po poruše | Po poškození |
| Celý stroj | Vizuální kontrola (obecné, utěsnění) |  |  |  |  |  |  |
| Čištění |  |  |  |  |  |  |
| Zařízení pro upevnění příruby a kotouče | Čištění |  |  |  |  |  |  |
| Ventilátory chlazení motoru | Čištění |  |  |  |  |  |  |
| Vodní čerpadlo | Čištění |  |  |  |  |  |  |
| Vodní zásobník | Čištění |  |  |  |  |  |  |
| Vodní hadice a trysky | Čištění |  |  |  |  |  |  |
| Filtr vodního čerpadla | Čištění |  |  |  |  |  |  |
| Vodicí lišty vozíku | Čištění |  |  |  |  |  |  |
| Kryt motoru | Čištění |  |  |  |  |  |  |
| Dostupné matice a šrouby | Dotáhnutí |  |  |  |  |  |  |

**Údržba stroje**

Údržbu stroje provádějte jen tehdy, když je stroj odpojen od elektrického napájení.

**Mazání**

U CGW se používají ložiska mazaná na celou dobu životnosti. Proto se stroj nemusí mazat.

**Čištění stroje**

Váš stroj vám bude sloužit déle, pokud jej po každém pracovním dni důkladně vyčistíte, a to zejména vodní čerpadlo (které lze demontovat pro snadné čištění), vodní zásobník, motor a přírubu kotouče.

# ZÁVADY: PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ

## *Postupy pro vyhledávání závad*

Pokud dojde k poruše při používání stroje, vypněte stroj a odpojte jej od elektrické sítě. Veškeré práce, které se týkají elektrického systému nebo napájení stroje, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

## *Průvodce odstraňováním problémů*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problém | Možná příčina | Řešení |
| Motor se nespustí | Není pod napětím | Zkontrolujte elektrické napájení (např. pojistku) |
| Připojovací kabel je příliš malý | Vyměňte připojovací kabel |
| Vadný připojovací kabel | Vyměňte připojovací kabel |
| Vadný spínač | POZOR: smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář |
| Vadný motor | Vyměňte motor nebo kontaktujte výrobce motoru |
| Motor se při řezání zastaví, ale po krátké době jej lze znovu spustit (ochrana proti přetížení) | Rychlost řezání je příliš vysoká | Provádějte řezání pomaleji |
| Kotouč je tupý nebo opotřebovaný | Naostřete kotouč pomocí brousicího kamene |
| Vadný kotouč | Vyměňte kotouč |
| Nesprávné parametry kotouče pro dané použití | Vyměňte kotouč |
| Není přiváděna voda na kotouč | Nedostatek vody v zásobníku | Doplňte vodu do zásobníku |
| Vodní čerpadlo je vypnuto | Zapněte vodní čerpadlo |
| Vodní kohout je uzavřen | Otevřete kohout na krytu kotouče |
| Systém přívodu vody je zablokovaný | Vyčistěte systém přívodu čisté vody |
| Vodní čerpadlo nefunguje | Naplňte čerpadloZnovu stiskněte spínačPOZOR: pokud se spínač opět vypne, problém může vyřešit pouze kvalifikovaný elektrikář |

## *Schéma zapojení*

**230V 1 f.**



|  |  |
| --- | --- |
| MOTOR | MOTOR |
| Brown | Hnědá |
| Blue | Modrá |
| Green / Yellow | Zelenožlutá |
| Pump | Čerpadlo |
| Black | Černá |

**115V 1 f.**



|  |  |
| --- | --- |
| MOTOR | MOTOR |
| Brown | Hnědá |
| Blue | Modrá |
| Green / Yellow | Zelenožlutá |
| Pump | Čerpadlo |
| Black | Černá |

## *Zákaznický servis*

Při objednávání náhradních dílů uveďte:

* výrobní číslo (7 číslic),
* Kód dílu.
* přesné označení,
* počet požadovaných dílů,
* adresa pro doručení.
* Uveďte prosím jasně požadovaný způsob přepravy, např. „expresní“ nebo „letecky“. Bez konkrétních instrukcí dodáme díly takovým způsobem, který budeme považovat za vhodný a který nemusí být vždy nejrychlejší.

Díky jasným pokynům můžete zabránit problémům a chybným dodávkám.

Pokud si nejste jisti, pošlete nám vadný díl.

V případě reklamace musí být díl vždy vrácen k posouzení.

Náhradní díly pro motor lze objednat u výrobce motoru nebo u jeho prodejce, což je často rychlejší a levnější.

Tento stroj vyrobila společnost Saint-Gobain Abrasives S.A.

190, Bd. J.F.Kennedy

L- 4930 BASCHARAGE

Lucembursko.

Tel.: 00352-50401-1

Fax: 00352- 50 16 33

http://www.construction.norton.eu

e-mail: sales.nlx@saint-gobain.com

Záruku lze uplatnit a technickou podporu získat u místního distributora, kde lze také objednat stroje, náhradní díly a spotřební materiál:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAlNT-GOBAIN ABRASIVES NV/SAINDUSTRIELAAN 1291070 ANDERLECHT: BRUSSELBELGIETEL.: +32 2 267 21 00FAX: +32 2 267 34 24SAINT-GOBAIN ABRASIVES, S.R.O.POČERNICKÁ 272/9, MALEŠICE108 00 PRAHA 10ČESKÁ REPUBLIKATEL.: +420 255 719 326FAX: +420 255 719 321SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/SROBERT JACOBSENS VEJ 62A2300 KØBENHAVN SDÁNSKOTEL.: +45 4675 5244PO BOX 643706FORTUNE TOWER OFFICE 2106JLT BLOCK C(VEDLE STANICE METRA)JUMEIRA LAKE TOWER, DUBAISPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTYTEL: +971 4 431 5154FAX: +971 4 431 5434SAINT-GOBAIN ABRASIFSRUE DE L’AMBASSADEUR - B.P.873 702 CON FLANS CEDEXFRANCIETEL.: +33 (0)1 34 00 40 00FAX: +33 (0)1 39 19 89 56SAINT-GOBAIN ABRASIVES GMBHBIRKENSTRASE 45-49D-50389 WESSELINGNĚMECKOTEL.: +40 (0) 2236703-1+49 (0) 2236 3996-0+49 (0) 2236 8911-0FAX: +49 (0) 2236 703-367+49 (0) 2236 8996-10+49 (0) 2236 8911-30PRO RAKOUSKÝ TRHTEL.: +43 (00) 662 430 076SAINT-GOBAIN ABRASIVES KFT.1225 BUDAPESTBÁNYALÉG U. 60/B.MAĎARSKOTEL.: +36 1 371 22 50FAX: +36 1 371 22 55 |  | SAINT-GOBAIN ABRASIVl S.P.AVIA PER CESANO BOSCONE 4I-20094 CORSICO MILANOITÁLIETEL.: +30 02 44 851FAX: +39 02 44 78 266SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.190 RUE J.F. KENNEDYL-4930 BASCHARAGELUCEMBURSKOTEL.: +352 50 401 1FAX: +352 50 16 33NO. bezpl. linka (Francie) 0800 906 903SAINT-GOBAIN ABRASIFS, SA2 ALLÉE DES FIGUIERSAIN SEBAÂ - CASABLANCAMAROKOTEL.: +212 5 22 66 57 31FAX: +212 5 22 35 09 65SAINT-GOBAIN ABRASIVES BVGROENLOSEWEG 287151 HW EIBERGENP.O. BOX 107150 AA EIBERGENNIZOZEMSKOTEL.: +31 545 466466FAX: +31 545474605SAINT-GOBAIN ABRASIVESASPOSTBOKS 11, ALNABRU,0614 OSLOBROBEKKVEIEN 84,0582 OSLONORSKOTEL.: +47 63 87 06 00FAX: +47 63 87 06 01SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP.Z O.O.UL NORTON 162-600 KOŁOPOLSKOTEL.: +43 63 26 17 100FAX: +48 63 27 20 401SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, L.DAZONA INDUSTRIAL DAMAIAI-SECTOR VIII, NO. 122APARTADO 60504476 - 908 MAIAPORTUGALSKOTEL.: +351 229 437940FAX: +351 229 437 949 |  | SAINT-GOBAIN GLASSBUSINESS UNIT ABRASIVlPUNCT DE LUCRU: LOC.VETIS, JUD.SATU MARE 447355STR. CAREIULUI 11PARC INDUSTRIAL RENOVATIORUMUNSKOTEL.: +40 261 339 709FAX: +40 261 339710SG HPM RUS53, F. ENGELS STR.STROENIE 2105082 MOSCOWRUSKOTEL.: +74 955 408 355FAX: +74 959 373 224SAINT-GOBAINABRASIVES (PTY) LTD2 MONTEER ROADISANDO 1600P.O. BOX 67JIŽNÍ AFRIKATEL.: +27 11 961 2000FAX: +27 11 961 2134/5SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A.CTRA. DE GUIPÚZCOA, KM. 7,5E-31195 BERPIOPLANO (NAVARRA)ŠPANĚLSKOTEL.: +34 948 306 000FAX: +34 948 306 042SAINT GOBAIN ABRASIVES ABBOX 495SE-191 24 SOLLENTUNAŠVÉDSKOTEL.: +46 8 580 881 00FAX: +46 8 580 881 01SAINT-GOBAIN INOVATIFMALZEMELER VE AŞINDIRICISAN. TIC. A.Ş.GOLD PLAZA, ALTAY ÇEŞMEMAHALLESI, ÖZ SOKAK, NO:19/1634843 MALTEPE-ISTANBUL,TURECKOTEL.: 0090-216-217 12 50FAX: 0090-216-442 40 74SAINT-GOBAIN ABRASIVES LTD.DOXEY RDSTAFFORDST16 1EASPOJENÉ KRÁLOVSTVÍTEL.: +44 1785 222 000FAX: +44 1785 213 487 |

www.construction.norton.eu

**Saint-Gobain Abrasives**

190, Bd. J. F. Kennedy

L-4930 BASCHARAGE

LUCEMBURSKO

Tel.: ++352 50401-1

Fax: ++352 501633

e-mail: sales.nlx@saint-gobain.com

